**Прилог 3**

**Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације**

За потребе ефикасне реализације Програма енергетске санације потребно је да привредни субјект у понуду грађанима урачуна израду техничке документације за реализацију следећих мера енергетске ефикасности

**1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача**

За реализацију ове мере није потребно прибавити акт надлежног органа

**2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору**

Ова мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова на инвестицијоном одрзавању

а радови се изводе према техничком опису и попису радова

**3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице**

- Уколико се у оквиру реализације ове мере термичка изолација поставља испод таванице није потребно прибавити акт надлежног органа

- Уколико се у оквиру реализације ове мере термичка изолација поставља испод кровног покривача и обухвата и делимично / потпуно скидање кровног покривача мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова на инвестицијоном одрзавању

а радови се изводе према техничком опису и попису радова

**4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас**   
- Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује котао мање или једнаке снаге од постојећег грејача простора није потребно прибавити акт надлежног органа

- Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује котао веће снаге од постојећег грејача простора мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова

а радови се изводе према Идејном пројекту

**5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу**

- Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује котао мање или једнаке снаге од постојећег грејача простора није потребно прибавити акт надлежног органа

- Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује котао веће снаге од постојећег грејача простора мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова на инвестицијоном одрзавању

а радови се изводе према техничком опису и попису радова

**6) уградња топлотних пумпи.**

- Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује топлотна пумпа мање или једнаке снаге од постојећег грејача простора није потребно прибавити акт надлежног органа

- Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује топлотна пумпа веће снаге од постојећег грејача простора мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова на инвестицијоном одрзавању

а радови се изводе према техничком опису и попису радова

**7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.**

- Уколико се у оквиру реализације ове мере врши замена постојеће делова цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора није потребно прибавити акт надлежног органа

- Уколико се у оквиру реализације ове мере уз замену/угрдњу нововог котла уграђује и нова цевна мрежа, грејна тела и пратећи прибор мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова

а радови се изводе према Идејном пројекту

**8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.**

- Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђени колектор не прикључује на дистрибутивну мрежу и не излази из габарита објекта није потребно прибавити акт надлежног органа

- Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђени колектор прикључује на дистрибутивну мрежу или излази из габарита објекта мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова

а радови се изводе према Идејном пројекту

**9)** **уградњa соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградњa двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израдa неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем**

- Ова мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова

а радови се изводе према Идејном пројекту